1.22 动力机械操作工施工安全技术交底

1. 操作人员必须经过安全技术培训，考核合格后方可上岗。

2. 作业时长发不得外露，女工应戴工作帽，操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。

3. 机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。

4. 应按规定的周期检查、调校安全防护装置；不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。

5. 作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况，不得擅自离开岗位。

6. 机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。

7. 患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备，酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备，操作人员必须身体健康。

8. 空气压缩机安全要求

(1) 移动式空气压缩机机组应置于平整坚实的地面，并挡掩牢固，固定式空气压缩机必须安装稳固。

(2) 电动空气压缩机及启动器的外壳的保护接零必须完好。

(3) 机械运转时，操作人员应注意观察压力表，其压力不得超过规定值；如发生异常情况必须立即停机检查。

(4) 储气罐安全阀每半个月应做一次手动试验，安全阀必须灵敏有效。

(5) 使用压缩空气吹洗零件时，严禁风口对人。

9. 内燃机安全要求

(1) 排气管不得与可燃物接触，室内应有良好的通风条件，机房内不得存放易燃、易爆物品，安装在室内的内燃机排气管必须引出室外。

(2) 添加燃油或润滑油时严禁烟火。

(3) 使用明火加温柴油机时，必须由专人看管；严禁用明火加温汽油机。

(4) 使用手拉绳启动内燃机时，严禁将绳端缠在手上；使用手摇柄启动内燃机时，应由下向上提动手摇柄。

(5) 操作人员发现机械设备有异响、异味等不正常情况时，应立即停机检查。

(6) 打开水箱盖时，必须带手套操作，不得面对水箱加水口；当发动机过热时，不得立即打开水箱盖，应待温度降至正常后再打开。

(7) 严禁用汽油或煤油清洗内燃机空气滤清器和芯。

10. 发电机组安全要求

(1) 发电机组房(棚)的地面应保持干燥，房(棚)内不得存放易燃、易爆物品；固定式机组必须安装在混凝土基础上。

(2) 运转时严禁移动,移动式机组运转前必须支垫平稳,雨季使用时应有防雨设施。

(3) 发电机组必须设保护接地装置，长期停用的发电机组在重新使用前，必须检查各部件，并测量绝缘电阻值，确认安全后方可使用。

(4) 发电机组运转时，操作人员应经常检查仪表，如发现异常声响、过热等情况时，应立即停机检查。

(5) 严禁用断合电闸的方法传递信号，严禁在一相熔丝断路时送电。

