喷射井点降水施工工艺标准
第1章 适用范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑中渗透系数3 50m/d 的砂土层中的喷射井点降水工程
第2章 施工机具
喷射井管滤管供水总管排水总管高压离心泵排水泵压力表循环水箱等
第3章 工艺流程
1. 设置泵层安装进排水总管→水冲法或钻孔法成井→安装喷射井点管填滤料→接通进水排水总管并与高压水泵接通→将各井点管的外管管口与排水管接通并通到循环水箱→启动高压水泵抽取地下水→用离心泵排除循环水箱中多余的水→测量观测井中地下水位
2.井点布置喷射井点在设计时其管路布置和高程布置与轻型基本相同基坑面积较大时采用环行布置基坑密度小于10m 时采用单排线型布置大于10m 时采用双排线型布置喷射井管间距一般为2～ 3.5m 当采用环行布置时进出口井点的间距可扩大到5～7m

3. 井点埋设与使用
1) 喷射井点井管埋设方法与轻型井点相同,为保证埋设质量宜用套管法冲孔加水及压缩空气排泥当套管含泥量经测定小于5%时下井管及灌砂然后再拔套管对10 m 以上喷射井点管宜用吊车下管下井管时水泵应先开始运转以便每下好一根井点管立即与总管相通然后及时进行单根试抽排泥让井管内出来的泥浆从水沟排出并测定真空度待井管出水变清后地面测定真空度不宜小于93.3kpa
2) 全部井点管沉没完毕后再开通回水总管全面试抽然后使工作水循环进行正式工作各套进水管均应在用阀门隔开各套回水管应分开
3)为防止喷水器损坏安装前应对喷射井管逐根冲洗来泵压力要小些不宜大于0.3kpa 以后再将其逐步开足如果发现井点管周围有翻砂冒水现象应立即关闭井管检修
4) 工作水位保持清洁试抽2d 后应更换清水此后视水质污浊程度定期更换清水以减轻对喷嘴及水泵叶轮的磨损
第4章 质量记录
1. 当在基坑外降水时应有降水范围的计算对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测
2. 降水施工前应有降水设计
3. 降水系统在运转过程中应随时检查观测孔中的水径
4. 降水系统施工完成后应试运转如发现井管失效应采取措施使其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管
5. 降水施工质量检验标准
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第5章 成品保护
1. 在基坑开挖时把井点(管)插上标志防止开挖至井管(点)破坏降水
2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水
第6章 安全与环境
1. 降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并准备好防止沉降的措施
2. 井点的拔除应在基础及已施工部分的自重大于浮力的情况下进行且底板凝土必须要有一定的强度防止因水浮力引起地下结构浮动或破坏底板
3. 抽水过程中注意施工用电抽水泵必须实行三相五线制和一机一闸保护特别在雨季注意用电巡察
4. 由于井点降水对引起周围地层的不均匀沉降对周围环境产生不利影响在降水前认真做好对周围环境的调研工作并合理使用井点降水
第7章 注意事项
1. 利用喷射井点降低地下水位扬水装置加工的质量十分重要如果喷射的直径加工不精确尺寸加大则工作水流量需要增加否则真空度会降低影响抽水效果如果喷嘴混合室和扩散室的轴线不重合产生偏差则不但会降低真空度而且由于水力冲刷磨损较快需经常更换会影响施工的正常顺利进行
2. 工作水要干净不得含泥沙及其它杂物尤其在工作初期更应注意工作水的干净因为此时抽出的地下水可能较为浑浊如不经过很好的沉淀即用作工作水会使喷嘴混合室等部位很快的磨损如果扬水装置已磨损应及时更换
3. 用喷射井点降水为防止产生工作水反灌现象在滤管下端最好增设逆出球阀
4. 在喷射井点运转期间要及时观测地下水位的变化测定井点抽水量通过地下水量的变化分析降水效果及降水过程中出现的问题
5. 在喷射井点运转期间需测定井点管真空度检查井点工作是否正常

第8章 质量记录
1. 所选机械设备性能合格证
2. 井点平面布置图
3. 井点设计计算书
4. 井点降水记录表

5. 井点降水监测记录




























































