采用平移法安装27m钢屋架

北京东方化工厂俱乐部主体系现浇混凝土框架结构,其观众厅采用钢屋架,屋架跨距27m,共4榀,安装离度11.90m。由于施工现场场地狭窄,钢屋架在工厂按每半榀为一个单元预制,然后运至现场进行吊、拼装面因施工采用交叉作业,至钢屋架吊装时,2层看台己施工完毕,台口梁正进行养护。现场的TQ60/80塔吊已退到外围,其他吊装机具亦无法进入观众厅内作业,使吊装能力大大降低。为此可采用下述方法施工:在钢结构安装高度上,在观众厅2楼看台一端进行钢结构吊、拼装,将每两榀屋架组成一个单元,利用安装高度上的圈梁铺设滑移轨道,然后将屋架滑移到安装位置就位,这种方法称为平移法(图6-29-l)。
第1章 拼装作业
先在2楼看台上设置l个临时拼装平台,作为拼装工作的作业面。平台面积为5.4m×6.5m。用TG-500E汽车吊将半榀屋架吊至拼装平台上进行拼装,拼完的单榀屋架立起后用支撑固定。连接拼完的两榻屋架间的系杆和支撑,使这两榀屋架构成一个平移单元,然后检查全部几何尺寸。考虑到检修平台的安装和其他作业,预先绑扎脚手板及防护栏杆,作为以后作业通道。至此,即可进行屋架整体平移。
第2章 屋架平移
在钢屋架安装平面的圈梁上铺设E16临时导轨,导轨用50×6角钢连接而成并固定在混凝土圈梁上。

用2个10t千斤顶将屋架一端顶起,在屋架底座板下部安装平移滚轮(图6-29-2)。此时应注意起落屋架时2个千斤顶必须同步,以免屋架变形。然后用同样的方法将另一端已安装的滚轮落在[16导轨内。
选用混凝土柱作错固点,用2个5t倒链牵引,牵引绳另一端系在屋架底座上,将屋架平移至安装位置。此时应在导轨上分段作出移动距离标记,用以保证屋架两侧移动速度的均衡,防止屋架变形。
屋架到位后,同样用千斤顶将屋架升起,拆除滚轮和导轨,将屋架缓缓落至安装位置。
屋架安装后进行了检查,其各项指标均在允许偏差范围内,屋架平移过程中未发现变形现象。由于采用上述施工方法减少了大量高空作业,保证了施工安全。
屋架平移时,平移单元的刚度是保证工程质量的关键。因此,对于系杆和支撑较少的单元,应采取必要的加固措施。
在施工场地较小或受吊装设备条件限制的情况下,采用平移法进行大型钢屋架安装是可行的。




























































