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 1 适用范围： 本作业指导书适用于住宅楼防盗门的安装工艺。

2 编制参考标准与规范 
(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB 50300—2001
(2) 门窗安装工程施工操作规程                 YSJ 408—89
3 作业施工准备 
3.1 技术准备 熟悉防盗门的施工图纸，了解安装要点，依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。

3.2 材料要求：防盗门的规格、型号应符合设计要求，经消防部门鉴定和批准的，五金配件配套齐全，并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。防盗门码放前，要将存放处清理平整，垫好支撑物。如果门有编号，要根据编号码放好；码放时面板叠放高度不得超过1.2m；门框重叠平放高度不得超过1.5m；要有防晒、防风及防雨措施。 
3.3 主要机具设备（见下表）

3.4 作业条件 
(1) 门洞结构经验收合格。

(2) 工种之间已办好交接手续。 
(3) 主要机具设备一览表 
	序号
	工具名称
	数量

	1
	电钻
	2

	2
	水准仪
	1

	3
	电捶
	2

	4
	活动扳手
	2

	5
	钳子
	2

	6
	水平尺
	1

	7
	线坠
	2


（4）检查门窗洞口尺寸及标高，开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 
4 作业施工工艺 
4.1 工艺流程 
划线 → 立门框 → 安装门扇附件 
4.2 操作工艺 
(1) 划线 按设计要求尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。 
(2) 立门框 ：先拆掉门框下部的固定板，凡框内高度比门扇的高度大于30 mm者，洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00 标高以下20mm，须保证框口上下尺寸相同，允许误差＜1.5mm ， 对角线允许误差＜2mm。 将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔，用电捶在墙上根据门框固定点数量凿眼，上膨胀螺栓并紧固。

 (3) 安装门扇附件 ：门框周边缝隙，用1:2的水泥砂浆或强度不低于10MPb的细石混凝土嵌缝牢固，应保证与墙体结成整体；经养护凝固后，再粉刷洞口及墙体。 粉刷完毕后，安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象

5 作业质量标准 
5.1 主控项目 
(1) 防盗门的质量和各项性能应符合设计要求。
(3) 防盗门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 
(4) 防盗门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 
(5) 防盗门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和各项性能要求。

(6) 防盗门的表面装饰应符合设计要求。

(7) 防盗门的表面应洁净，无划痕、碰伤。

6 成品保护 
(1) 防盗门装入不敷出洞口临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，以防止水泥沙浆、灰水，喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前，不能破坏门窗表面的保护材料。 
(2) 应采取措施，防止机械损坏周围材料。

7. 质量记录 对于特种门应检查生产许可证，产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 
8．作业安全技术要求

（1）使用电动工具时前，要检查漏电保护装置是否完好，严禁触电。

（2）安装门时要临时固定好，防止倾覆伤人。

（3）现场严禁抽烟，要做到工完料尽场地清。

（4）进入现场必须正确佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋进入现场。
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