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一、内容提要
这节课主要介绍第五章第二节静置设备安装工程。
二、重点、难点
1、静置设备的分类方法；容器、塔器的分类；板式塔、填料塔的性能特点；塔设备运输、吊装的方法及有关规定要求。
2、换热器的分类，常用换热器的结构特点、性能、适用范围。
3、金属油罐、球罐的分类、结构特点、安装工艺、施工方法、质量检验方法及相关规范。
三、内容讲解
大纲要求
    熟悉通用设备分类、型号表示方法及用途。

第二节 静置设备安装工程
    安装后处于静止状态即在生产操作过程中无需动力传动的设备称为静置设备。又称之为非标准设备或非定型设备。本节所述静置设备包括容器、塔油罐、球罐、气柜、火炬、排气筒等。
    一、静置设备的分类
    （一）按设备的设计压力分类
    （l）常压设备：p＜0.1MPa。
    （2）低压设备：0.1MPa≤p＜1.6MPa。
    （3）中压设备：1.6MPa≤p＜10MPa。
    （4）高压设备：10MPa≤p＜100MPa。
    （5）超高压设备：p ≥100MPa。
    注：p＜0时，为真空设备。
    （二）按设备在生产工艺过程中的作用原理分类
    可分为：反应设备（代号R）、换热设备（代号E）、分离设备（代号S）、储存设备（代号C，其中球罐代号B）。
    （三）按“压力容器安全技术监察规程”（即按设备的工作压力、温度、介质的危害程度）分类
    可分为：一类容器、二类容器、三类容器。
    （四）按结构材料分类
    按制造设备所需材料可分为：金属和非金属两大类。
    （五）按设备重量（G）等级分类
    （1）小型设备：G ≤40t
    （2）中型设备；40t＜C ≤ 80t
    （3）大型设备：G＞80t
    （六）按介质安全性质分级
    （1）易燃、易爆介质
    易燃介质亦即爆炸危险介质，爆炸混合物的爆炸下限小于10％（体积百分数），或爆炸上限与下限之差值不小于20％的介质。
    （2）介质毒性的分级
    ①极度危害（I级）其最高允许浓度不大于  0.1 mg／m3。
    ②高度危害（Ⅱ级）其最高允许浓度为：0.1mg／m3＜c ≤l.0mg／m3。
    ③中度危害（Ⅲ级）其最高允许浓度为：1.0 mg／m3＜c≤10 mg／m3。
    ④轻度危害（Ⅳ级）其最高允许浓度  c＞10mg／m3。
    二、容器
    （一）一般容器
    一般容器可分为：平底、平盖容器；平底、锥盖容器；90度无折边锥形底、平盖容器；90度折边锥形底、椭圆形盖容器；立式椭圆形封头容器；卧式椭圆形封头容器。
    （二）带搅拌容器
    带搅拌容器又称反应釜，或称搅拌罐。搅拌设备主要由搅拌装置、轴封和搅封罐三大部分组成。
    （三）高压容器
    操作压力大于10MPa的设备通常称为高压容器。高压容器的主要构件是简体、密封件、端盖和简体端部以及紧固连接件等。
    三、反应器
    （一）釜式反应器
    釜式反应器多设有搅拌装置及传热装置。既可以用于间歇（分批）也可以用于连续操作过程，既可以用单釜亦可用多釜连续操作。
    （二）管式反应器
    管式反应器由单根连续管子或由一根以上的管子平行排列构成。
    （三）固定床反应器
    使气体和固体物料起化学反应，或使气体在静止状态时触媒的影响下彼此起化学反应的设备。
    （四）流化床反应器
    流化床反应器是使参与化学反应或触媒的固定颗粒物料处于激烈地运动状态的反应器。
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