252  第9章  定义绘图环境

第9章  定义绘图环境  253

第9章  定义绘图环境

本章重点：

· 图层的创建

· 线型和颜色的设置

· 如何定义模板

· 如何应用模板绘图

本章介绍绘制图形前的一些准备过程，包括如何配置坐标系统、如何控制图层、如何设置线型、如何设置图层的颜色以及设置绘图界限、单位和其他一些绘图前的准备工作。

9.1  建 立 图 层

在AutoCAD中，我们可以利用图层命令来管理所绘制图形中的各种线型。我们可以利用许多种方法来启动创建图层的layer命令，下面分别介绍。

9.1.1  利用对话框建立图层
用户通过对话框建立图层可以使用许多信息一目了然。启动该命令的方法有如下所示的三种：

· 键盘输入  layer或la。
· Format菜单  在Format菜单上单击layer…子菜单。

· Properties工具栏  在Objects Properties工具栏上单击Layer图标[image: image1.bmp]。

具体操作过程如下所示。

用上述方法中的任意一种方法输入命令后，AutoCAD会弹出如图9.1所示的Layer Properties Manager（图层属性管理）对话框。

Layer Properties Manager对话框中各个选项的含义分别如下所示：

1．列表框  在对话框的列表框中显示满足图层过滤条件的所有的图层（默认情况下是列表显示所有的图层）。用户在新建图层时，新建的图层也会在该列表框中显示。

2．Name  对应各图层的名字，用户在新建图层时，一般必须先定义图层的层名。

在Layer Properties Manager对话框中，支持长达255个字符的图层名称，用户也可以输入中文的图层名。
3．Freeze…  冻结图层。用户可以利用“Free…”控制按钮控制是否冻结所有视窗中的某个图层。在列表框中某个图层对应的若是太阳图标，则表示该图层没有冻结。若是雪花图标，则表示该图层冻结。用户可以通过单击相应图标来设置不同的状态。

注意：用户不能冻结当前层，也不能将冻结层改为当前层。

4．ON  打开图层。用户可以通过该选项控制按钮来控制是否打开某个图层。若在列表框中某个图层对应的小灯泡的颜色为黄色，则表示该图层打开；若小灯泡的颜色是灰色，则表示该图层关闭。若关闭当前层，则会弹出提示信息要求用户确定是否关闭当前层对话框。
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图9.1  Layer Properties Manager对话框

5．L…  锁定图层。用户可以通过“L…”控制按钮控制是否锁定某个图层。每隔在列表框中某个图层若对应的是关闭的锁图标，则表示该图层锁定；若对应的是打开的锁图标，则表示该图层非锁定。用户可以通过单击相应图标来设置不同的状态。

注意：用户不能锁定当前层、0层。

6．Color  显示图层的颜色。可以通过该选项来设置不同图层的颜色。用户若想设置某一图层颜色，单击该图层的颜色图标，则会弹出图9.2所示的Select Color（颜色选择）对话框。用户可以利用该对话框进行颜色的设置。
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图9.2  Select Color对话框

7．Linetype  显示对应图层的线型。用户可以利用该选项控制图层的线型。单击该图层的线型名，则会弹出如图9.3所示的Select Linetype（线型选择）对话框，可利用该对话框进行线型的设置。
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图9.3  Select Linetype对话框

8．Lineweight  控制线宽。用户可以通过该选项按钮设置新的线型宽度。单击该选项AutoCAD会弹出如图9.4所示的Lineweight（线宽）对话框，可从中选取新的线宽。

9．Plot Style  打印样式。用户可以通过该选项设置图层的打印样式。单击该选项时，将会出现如图9.5所示的Select Plot Style（设置打印样式）对话框，可利用该对话框设置图层的打印样式。
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    图9.4  Lineweight对话框图                  图9.5  Select Plot Style对话框
10．Plot  是否打印。新增加的“是否打印”图层属性有助于在保持图形显示可见性不变的前提下控制图形打印特性。

11．Current  设置当前层。用户如果想要设置某一图层为当前层，则首先选取该图层，然后单击Current按钮即可。也可以通过双击图层名使该图层变为当前图层。

12．New  建立新图层。用户如果想要建立新的图层时，只要单击“New”按钮，AutoCAD会自动建立名为“Layer n”（n是自然数）图层。新建的图层名称也可以由用户自己设置确定。

13．Show/details  显示或隐藏所选图层的详细资料。单击“Show details”选项按钮时，会出现如图9.6所示的Details（说明）选项区；单击“Hide details”选项按钮时，AutoCAD会将如图9.6所示的Details选项区隐藏。
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图9.6  Details选项区

14．Delete  删除所选取的图层。用户可以通过该选项按钮删除所选取的图层。只要选取所要删除的图层，然后单击“Delete”按钮即可。

注意：要删除的图层必须是空图层，即该图层上没有绘制任何实体的图形。否则AutoCAD会拒绝删除，同时给出图9.7所示的AutoCAD警告对话框提示用户所选的图层不能删除。用户也不能删除0层、Defpoints层以及外部引用层。
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图9.7  AutoCAD警告对话框

15．Invert filter反向过滤器。AutoCAD 2002的过滤器的反转功能帮助用户方便地访问那些被过滤的图层。

16．Apply to Object Properties toolbar  应用到对象特性工具栏。

17．Named layer filters  命名图层过滤器。这是AutoCAD 2002的新增加的功能。用户可以通过下拉列表选项或快捷菜单选用已命名的图层过滤器。

单击右边的下拉箭头可以得到设置命名图层过滤器条件的下拉列表选项。用户可用该下拉列表来控制图层过滤。下面分别介绍该下拉列表选项中的各选项功能：

· Show all layers  显示当前图层中的所有有效图层。该项为默认项。

· Show all used layers  显示所有使用过的图层。

· Show all Xref dependent layers  显示当前图形中外部引用图形中的图层。

注意：用户如果想修改图层名，则先选择要修改的图层，单击图层名，该层的名字会以蓝色的底色显示此时可以对它进行修改。当前层、0层、Defpoints层、含有实体的层以及外部应用的依赖层不能删除。

9.1.2  利用命令提示行设置图层

用户也可以通过命令提示行来设置图层的属性。具体的操作过程如下所示：

Command: -layer

Current layer:  "Layer1"

Enter an option 

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/PStyle/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]:

下面介绍提示行中各选项的含义：

1．“？”显示用户已建图层的有关信息。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Enter layer name(s) to list <*>:

在该提示下，用户即可以输入图层名，也可以直接回车。若直接回车则AutoCAD会显示所有图层的各种信息。

2．Make  建立新的图层，并使之成为当前层。

3．Set  设置当前层。

4．New  建立新的图层。

5．ON  打开关闭的图层。

6．OFF  关闭打开的图层。

7．Color  设置图层的颜色。

8．Ltype  设置图层的线型。

9．LWeight  设置图层的线宽。

10．Plot  设置打印。

11．PStyle  设置打印样式。

12．Freeze  冻结图层。

13．Thaw  解冻图层。

14．LOck  锁定图层。

15．Unlock  对图层解锁。

注意：用命令控制图层时，“LAYER”前面的“-”不能少；“LAYER”命令提供了一个快速的方法建立和控制图层；可利用键盘的“(”“(”光标键重新调用以前的键盘输入以节省时间；当在同一提示下输入许多图层名时，各图层名之间用“，”隔开。

9.1.3   利用工具栏操作图层

用户可利用如图9.8所示Object Properties工具栏对图层的有关属性进行设置。

下面依次介绍Object Properties工具栏中各选项的含义：

1．Make Object's Layer Current[image: image9.bmp]  将指定对象所在图层变为当前层。可先选取对象，然后单击此按钮，则指定对象所在层将变为当前层。
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图9.8  Object Properties工具栏
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2．Layers [image: image11.bmp] 单击该按钮，将出现如图9.1所示的Layer Properties Manager对话框，用户可以利用该对话框进行有关图层的设置操作。
3．Layer Control [image: image12.png]


 控制图层。单击图标中的下拉箭头，则出现如图9.9所示的图层信息的下拉列表选项。

该下拉列表选项中显示出当前图形中所有的图层及其状态，用户可通过单击列表中对应图标的方法，设置除颜色、线型、线宽以外的其他图层状态。

4．Color Control [image: image13.bmp] 控制图层颜色。单击图标内的小箭头，则会出现颜色下拉选项，用户可利用它设置和修改图层颜色。

5．Linetype [image: image14.bmp] 设置图层的线型。

6．Lineweight [image: image15.bmp] 控制图层的线宽。

7．Plot Style [image: image16.bmp] 控制图层的打印样式。

9.2  颜 色 设 置
为了区分不同的图层，用户可以利用AutoCAD提供的Color命令为不同的图层设置不同的颜色。Select Color（设置颜色）的途径有许多种，下面分别介绍。

9.2.1  利用对话框设置颜色

用户可以通过如下几种方法启动Select Color（设置颜色）对话框。

· 键盘输入  ddcolor。
· Format菜单  在Format菜单上单击Color…子菜单。

具体操作如下：

用上述方法中任一种命令后，都将出现如图9.10所示的Select Color（选择颜色）对话框。

下面介绍对话框中各选项的含义：

1．Standard Colors  显示九种基本颜色。用户若想选取某种颜色，单击该颜色即可。

2．Full Color Palette  显示AutoCAD中所存储的各种颜色。

3．Logicale Colors  逻辑颜色。在该选项中，用户可以有如下两种选择。

· ByLayer  颜色随层而设。即所绘实体的颜色总是与所在图层的颜色一致。
· ByBlock  颜色随块而设。即块成员的颜色随着块的插入而变成与插入时当前层的颜色相一致。
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图9.10  Select Color对话框

· Gray Shades  显示灰色的阴影。

· Color  用户可以利用该输入框直接输入颜色，也可以单击颜色图案中某一颜色，则该颜色将成为当前图层的颜色。

9.3  线 型 设 置

在一张图纸中，常需要使用不同的线型，如实线、中心线、虚线、点划线等等。在AutoCAD的Acad.lin文本文件中存放有丰富的线型，用户可从中选取所需线型，同时用户也可自己设置线型。表9.1列出了Acad.lin的所有线型。

注意：当线型中含有文字时，这些文字是以当前字高及字体显示在线中。

表9.1  Acad.lin线型
	Name（名称）
BORDER
CENTER
DASHDOT
DASHED
DIVIDE
DOT
HIDDEN
PHANTOM
ACAD_ISO02W100
ACAD_ISO05W100
FENCELINE1
TRACKS
HOT_WATER_SUPPLY Hot
GAS_LINE
ZIGZAG
	Description（说明）
Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____

Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
Divide ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____
Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
Phantom ______  __  __  ______  __  __  ____
ISO dash __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ISO long-dash double-dot ____ .. ____ .. ____ .
Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0---
Tracks -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS---
Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/


9.3.1  用对话框设置线型

启动Linetype Manger（线型设置）对话框的方法有如下几种：

· 键盘输入  Linetype。

· Format菜单  在Format菜单上单击Linetype…子菜单。

具体的操作过程如下。

用上述方式中任一命令，则会弹出如图9.11所示的Linetype Manager（线型设置）对话框。
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图9.11  Linetype Manager对话框

Linetype Manager对话框中各选项的含义分别如下所示：

1．Linetype filters  线型过滤器。指定线型列表中显示的线型。

2．Invert filters  反向过滤器。

3．Current Linetype  显示当前的线型。

4．Load  加载线型。单击该项时，会弹出图9.12所示的Load or Reload Linetypes（线型装载或重装）对话框。
5．Delete  删除所选线型。

6．Current  设置当前的线型。

7．Show/destails  显示或隐藏线型的详细资料。

8．Linetype  线型。
9．Appearance  外貌。
10．Description  详细描述。
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图9.12  Load or Reload Linetypes对话框

9.3.2  利用命令设置线型

用户可以通过如下的方法启动“线型设置”命令：

· 键盘输入  -Linetype。

具体的操作过程如下：
Command: -linetype

Current line type:  "ByLayer"

Enter an option [?/Create/Load/Set]: 

下面介绍提示行中各选项的含义：

1．“？”用户可以通过执行该选项来显示线型文件的清单。执行该选项时AutoCAD将弹出如图9.13所示的Select Linetype File（选择线型文件）对话框。
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图9.13  Select Linetype File对话框

用户若选取acad.lin文件后，单击“打开”按钮， AutoCAD会有如下提示：

Linetypes defined in file D:\Program Files\ACAD2000\SUPPORT\acad.lin:
同时会切换到文本窗口，显示出acad.lin文件的所有线型。

2．Create  建立一个新线型。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Enter name of linetype to create:  输入新的线型名

则AutoCAD会出现图9.13所示的Select Linetype File对话框。

3．Load  加载线型。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Enter linetype(s) to load:

在此提示下，用户既可直接输入要加载的线型名，也可使用通配符“*.*”表示要加载AutoCAD中某个线型文件中的所有线型。若输入通配符“*.*”，AutoCAD会弹出如图9.14所示的对话框，用户可从中选取欲加载的线型文件，若用户选择的线型文件没有，则AutoCAD会弹出Select Linetype File警告对话框。
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图9.14  Linetype Manager对话框

4．Set  设置绘图对象的线型。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Specify linetype name or [?] <ByLayer>:

在该提示行中，用户可用Bylayer（随层方式）、Byblock（随块方式）或直接输入线型名这三种方式提供信息。用户提供的信息不同，AutoCAD的反应也不同。

9.4  设置线型比例

有时用户选取点划线、中心线等有间距的线型，但可能在屏幕上看起来仍是实线，必须用Scale命令将其局部放大，才能确定它真正的线型。这是由于采用了不适当的线型比例引起的。为在屏幕上显示真实的线型，必需配制适当的线型比例。

用户可以通过如下几种方法启动Ltscale命令：

· 键盘输入  Ltscale。

· Format菜单  在Format菜单单击Linetype子菜单。

9.4.1  利用对话框设置

利用上述这两种方法中的任一种命令，会出现如图9.14所示的Linetype Manager（线型管理）对话框。

单击Global scale factor输入框，用户可以在输入框中输入新的比例数值，然后单击“OK”按钮，则AutoCAD会按新比例重新生成图形。

9.4.2  利用命令设置线型比例

用户通过键盘输入命令后，AutoCAD会有如下提示：

Command:Lltscale

Enter new linetype scale factor <1.0000>: 输入新的数值

Regenerating model.

则，AutoCAD会根据新的线型比例重新生成模型。

注意：在AutoCAD中，若想为单独实体设置线型比例，而不是依靠总体比例因子，则可选取该实体，单击鼠标右键，则出现图9.15所示的菜单选项；单击“Quick Select”项，则弹出图9.16所示的Quick Select对话框，在该对话框中的“Proporties”文本框中选取“Linetype scale”项，然后在“Value”输入框中输入新的比例数值输入框中输入新的比例数值
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              图9.15  右键菜单                     图9.16  Quick Select对话框图
9.5  自定义线型

有时，用户为了满足设计的需要，需要比较特殊的线型，而AutoCAD的线型库中没有这种线型，则用户可以按自己的需要自定义线型。

9.5.1  定义简单线型

简单线型一般由线，空和点组成，定义简单线型实际上就是告诉AutoCAD如何利用线、空格、点去组织图形。

1．定义简单线型  每个线型文件中可以放一个或多个线型，每个线型都有一个标题行和一个定义行。
· 标题行的格式为：*线型名[，说明]

其中：

· *  标题行的标记，不能省略。

· 线型名  由字母、数字、字符任意组合而成，但长度不能不大于31个字符。

· 说明部分  可用文字说明，也可用“．”和“_”组成的线型形象说明，该部分可有可无。

· 定义行格式为：A，dash_1,dash_2,…，dash_n

其中：

· A  排列码。表示两边对齐方式。

· dash_1,dasn_2,…，dash_n  描述线型的具体形式。AutoCAD有如下规定：

当dash_i为正值时，表示画出该长度的线段；当dash_i为0时，表示画一点；当dash_i为负值时，表示留下长度为dash_i值的空白段。

2．建立和修改线型文件  线型文件是文本文件，用户可用任何形式的文本编辑器对它进行编辑，自己定义的文件既可以放入AutoCAD的标准线型文件acad.lin中，也可以建立自己的.lin文件存放。

3．用_Linetype命令定义简单线型  用_Linetype命令定义简单线型的具体操作过程如下：

Command: Linetype

Current line type:  "ByLayer"

Enter an option [?/Create/Load/Set]: c

Enter name of linetype to create:输入文件名

执行此命令后AutoCAD弹出如图9.17所示的Create or Append Linetype File（创建或添加线型文件）的对话框。用户既可从中选取线型文件，也可存放用户自己定义的线型文件。确定选择后，AutoCAD会有如下提示：

Creating new file

Descriptive text: 输入线型说明

Enter linetype pattern (on next line):（输入新线型的定义）

New linetype definition saved to file.

即AutoCAD提示用户已将定义的线型存入线型文件中，可以结束定义线型的操作过程。
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图9.17  Create or Append Linetype File 对话框

9.5.2  定义复杂线型

复杂线型中用户所定制的线型不再只局限于划线、空以及点，还可以嵌套符号、文本串、及AutoCAD文件中的形。

复杂线型的定义格式与简单线型的定义格式差不多，只是多了描述嵌套文本串或形的内容，下面分别介绍这两种格式。

1．嵌套文本串的格式

["string",style,R=n1,A=n2,S=n3,X=n4,Y=n5]

string  欲嵌套文本串，该文本串必须用引号引起来。

Style  AutoCAD文本式样名。

R=n1  为嵌套文本串相对于当前画线方向的倾斜角度，默认时，文本串的方向与所画线的方向一致。

A=n2  表示所嵌套文本串相对于世界坐标（WCS）系X轴的倾斜角度，当A=0时，所嵌套文本串保持水平。

S=n3  确定所嵌套文本串的比例系数。若文本式样的高度一定，该高度值乘以n3后的结果为嵌套文本串的高度，若文本式样的高度不固定，则将n3作为嵌套文本的绝对高度。

X=n4/Y=n5  确定这种文本串相对于线型定义所确定的当前的偏移量。默认时，AutoCAD把当前点的作为文本串的左下角点或所嵌套形的插入点。

2．嵌套形的格式

[shape,shape-file,R=n1,A=n2,S=n3,X=n4,Y=n5]

shape  要嵌套位于AutoCAD形文件shape-file中的形。形文件shape-file必须存在，并位于AutoCAD的搜索路径中。其余各工具的含义与嵌套文本串的类似，不再介绍，

复杂线型的建立及加载与简单线型相同，不再赘述。

9.6  配置坐标系统
AutoCAD为用户提供了笛卡尔坐标系统、世界坐标系统、用户坐标系统三种坐标系统，用户可以根据自己的需要确定选取其中的一种。

9.6.1  笛卡尔坐标系统（CCS）

AutoCAD采用三维笛卡尔坐标系统（CCS）来确定点的位置。在屏幕底部状态栏上所显示的三维坐标值，就是笛卡尔坐标系中的数值，它准确无误地反映出当前十字光标所处的位置。

9.6.2  世界坐标系统（WCS）

世界坐标系统（WCS）是AutoCAD的基本坐标系统。它由三个相互垂直的坐标轴组成。图9.18所示的右图是模型空间的世界坐标系统，左图是图纸空间的世界坐标系统。在绘图和编辑图形的过程中，它的坐标原点和坐标轴的方向是不变的。
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图9.18  世界坐标系统

9.6.3  用户坐标系统（UCS）

用户坐标系统（UCS）是AutoCAD提供给用户的可变坐标系统，以方便用户绘图。默认情况下用户坐标系统与世界坐标系统相重合。用户也可以根据自己的需要重新定义。如图9.19、图9.20所示的是几种用户坐标系，其中图9.19的左一是用户坐标系（UCS）与世界坐标系（WCS）重合时的图标显示其他为一般的用户坐标系，图9.20是视点垂直于用户坐标系（UCS）时的用户坐标系图标。
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           图9.19  用户坐标系                       图9.20  视点垂直于UCS的UCS图标图 
9.7  设置绘图界限

绘图界限是标明用户的工作区域和图纸的边界。设置绘图界限，可避免用户所绘制的图形超出边界而打印不出来。

用户可以通过如下几种方法启动AutoCAD提供的设置绘图界限的Limits命令：

· 键盘输入  Limits。

· Format菜单  在Format菜单上单击Drawing limits子菜单。

具体的操作过程如下：

用上述方法中任一种命令后，AutoCAD都会有如下提示：

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

用户可在该提示下用鼠标在绘图屏幕上点取一点作为图形界限左下角的位置，也可以用回车接受其默认值，也可以直接输入新的数值。

执行完上述操作后，AutoCAD会继续提示：

Specify upper right corner <19.0000,9.0000>:

用户可用回车接受其默认值，也可以直接输入新的数值，也可以用鼠标左键在绘图屏幕上选取一点作为绘图界限的右上角的位置。如图9.21所示的利用Limits命令设置的图形界限（栅格区域）。
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图9.21  用Limits设置的图形界限

9.8  绘图单位设置

AutoCAD的图形单位在默认情况下，用十进制进行数值显示，用户也可根据需要自行定义。

9.8.1  利用对话框设置绘图单位

AutoCAD提供的Drawing Units对话框可以用来设置绘图单位。启动该对话框的方法有如下几种：

· 键盘输入  Ddunits。

· Format菜单  在Format菜单上单击units…子菜单。

具体的操作过程如下。

用上述方法中任一种命令后，AutoCAD会弹出如图9.22所示的Drawing Units（图形单位）对话框。

下面介绍对话框各选项的含义：

1．Length  设置长度单位。在该设置区用户可以通过如下几项设置长度的单位以及精确度。

· Type  长度单位的类型。用户单击右边的下拉箭头，AutoCAD将出现如图9.23所示的长度单位类型的下拉列表选项。
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                图9.22  Drawing Units对话框                   图9.23  长度单位的类型

该下拉列表选项中各选项的含义如下所示：

Scientific  科学计数法。该方法适用于表示较大或较小的数，如：1.9E+05。

Decimal  十进制方法，如：17.33。

Engineering  工程表示法，如：2'_9.50"。

Architectural  建筑表示法，如：2'_3 1/2"。

Fractional  分数表示法，如：16 3/4。

· Precision  用鼠标单击输入框右边的下拉箭头，则AutoCAD会给出长度单位的精度下拉列表选项，用户可从中选择长度单位的精度。

2．Angle  在该设置区用户可设置角度单位的类型和精度。

· Type  角度单位的类型。单击下拉箭头，AutoCAD会给出角度单位类型的下拉列表选项。

该下拉列表选项中的各选项的含义如下所示：

Decimal Degrees  十进制表示法，如：99.00。

Degrees/Minutes/Seconds  度/分/秒表示法，如：45º3'45"。
Grads  梯度角度，按分级方式显示角度，整图为400级。

Radians  弧度表示法，180度为π，即为3.14个弧度。
Surveyor’s Units  勘测单位，角度从北南线开始测量，如：W27º21'22"表示西北方向。

· Precision   角度单位的精度。用户单击右边的下拉箭头，则AutoCAD会给出角度单位精度的下拉列表选项。用户可从中选取合适的精度。

用户如果单击该设置区中的“Clockwise”单选按钮，则AutoCAD会把顺时间方向作为角度的正方向。
3．Drawing units for DesignCenter blocks  设置从AutoCAD DesignCenter插入块的图形单位。单击该设置区的下拉箭头，将得到如图9.24所示的下拉列表选项，用户可从中选取所需的来自于AutoCAD DesignCenter插入块的图形单位。

4．Sample Output  显示当前设置的单位和角度的举例。
5．Direction…  规定角度测量的起始位置和方向，单击该对话框按钮时，会出现如图9.25所示的Direction Control（方向控制）对话框。
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图9.24  设置来自于AutoCAD DesignCenter的块的单位     图9.25  Direction Control对话框

该对话框中各单选按钮的含义如下所示：

· East  表示东作为角度的零度。

· North  表示北作为角度的零度。

· West  表示西作为角度的零度。

· South  表示南作为角度的零度。

· Other  表示其他方向作为角度的零度方向，选取该选项后，用户可在Angle的输入框中输入零度方向。也可以选取Pick按钮，则AutoCAD切换到作图状态，且出现如下提示：

    Pick angle  （点取零度方向上的任一点）

    Specify second point  （点取另外一点）

    则AutoCAD自动的将第一点与第二点的连线方向作为角度的零度方向。

9.8.2  利用命令设置绘图单位

启动Units命令的方法如下所示：

· 键盘输入  Units。

具体的操作过程如下。

Command: -Units
Report formats:    
(Examples)

  1.  Scientific   
1.55E+01

  2.  Decimal     
15.50

  3.  Engineering  
1'-3.50"

  4.  Architectural 
1'-3 1/2"

  5.  Fractional    
15 1/2

With the exception of Engineering and Architectural formats, these formats can be used with any basic unit of measurement. For example, Decimal mode is perfect for metric units as well as decimal English units.

Enter choice, 1 to 5 <2>:

上面的所有的AutoCAD在文本窗口显示的提示信息告诉用户： 

AutoCAD所允许的各种长度单位，且以十进制的“15.50”为例说明与各单位相应的长度值。

用户可“Enter choice, 1 to 5 <2>:”提示下输入1~5中的某一个数以确定所使用的单位。

执行完以上操作后，AutoCAD会继续提示：

Enter number of digits to right of decimal point (0 to 8) <4>:

要求用户输入0~8中某个数，以确定小数点后的保留的位数，最多可保留8位。

执行完上述操作后，AutoCAD又显示如下几种的文本。

Systems of angle measure:   

(Examples)

  1.  Decimal degrees           
45.0000

  2.  Degrees/minutes/seconds   
45d0'0"

  3.  Grads                   
50.0000g

  4.  Radians                

0.7854r

  5.  Surveyor's units          
N 45d0'0" E

Enter choice, 1 to 5 <1>:

在上面的AutoCAD的信息中说明了AutoCAD所允许的角度单位的设置，同时以十进制的“45.0000”为例给出与各单位对应的角度值，用户可以在“Enter choice, 1 to 5 <1>:”提示下，确定所选用的单位。

执行完以上操作后，AutoCAD会提示：

Enter number of fractional places for display of angles (0 to 8) <0>:

要求用户输入小数点后的保留位数，最多可达8位，用户选取小数点后面的位数后，AutoCAD又会继续提示：

Direction for angle 0:

East    3 o'clock  =  0

North  12 o'clock  =  90

West    9 o'clock  =  180

South   6 o'clock  =  270

Do you want angle measured clockwise,<N>

用户可用Y或N选取角度的正方向，N为默认项。直接回车表示以逆时针方向为角度的正方向；若输入Y，则表示以顺时针方向为角度的正方向。

至此，利用Units命令行的提示行确定绘图单位的设置已全部完成。

9.9  更    名

AutoCAD的Rename（更名）功能可以帮助用户更改图层的类型、标注类型、视图、视窗、用户坐标系和图块等对象的名称。

启动Rename命令的方法有如下几种： 

· 键盘输入  Rename。

· Format菜单  在Format菜单上单击Rename…子菜单。

具体的操作过程如下：

用上述方法中任一种命令后，AutoCAD将会弹出如图9.26所示的Rename（更名）对话框。用户可以利用该对话框更改图层类型、视图、视窗、用户坐标系、线型、块、文本标注样式以及尺寸标注样式等对象的名称。
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图9.26  Rename对话框

在图9.26所示的Rename对话框中，用户可以在Named Objects中选取要更改名称；在Items列表框中显示所选对象的所有可供更改的名称。单击其中的任一项，AutoCAD自动的将它显示在Old Name文本框中。在Rename To文本框中输入新的名字，单击“Rename To”按钮，AutoCAD就将新的名字代替了旧的名字。

用户可以通过单击“OK”按钮，确定以上的所有操作；单击“Cancel”按钮取消以上的所有操作；如果有疑问，单击“Help”按钮可以获得有关的帮助。

9.10  其他的设置

用鼠标定位虽然快捷方便，但有时绘制的图形精度不高。用户可以通过下面介绍的几项绘图辅助设置来提高用户的绘图精确度。

9.10.1  绘图辅助

用户可以通过如下几种方法设置AutoCAD提供的绘图辅助：

· 键盘输入  DDRmodes。

· Tools菜单  在Tools菜单上单击Drafting Settings子菜单。

具体的操作过程如下：

用上述方法中的任一种输入命令后，AutoCAD会弹出图9.27所示的Drafting Settings（绘图辅助）对话框。用户可以利用该对话框设置一些绘图辅助工具，如正交、栅格以及捕捉等有关的绘图辅助参数，以帮助用户精确地绘图。
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图9.27  Drafting Settings对话框

在该对话框中，用户可以利用Snap区设置捕捉，利用Grid区设置栅格功能。

9.10.2  正交方式

用鼠标来定位时，也许画真正的和水平线并不容易。稍有偏差，水平线不水平，垂直线不垂直。AutoCAD提供的正交功能能方便的帮助用户画出真正的水平线和垂直线。

启动Ortho命令的方法有如下几种：

· 双击状态栏的“Ortho”按钮。

· 按一下键盘上的【F8】功能键。

· 打开Tools菜单，单击Drawing Aids选项，然后在Drafting Settings对话框中单击Ortho复选框，再单击“OK”按钮（由于这种方法比较繁，在实际的操作过程中建议用户采用别的方法）。

9.10.3  栅格
栅格是一种可见的位置参考图标，它是由一系列有规则的点组成，如图9.28所示。栅格用来帮助定位，如果与捕捉功能配合使用，对提高绘图的精确度作用就更大。

注意：栅格只显示在绘图界限之内，且栅格不能作为图形的一部份打印出来。
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图9.28  栅格

9.10.4  捕捉

捕捉是AutoCAD约束鼠标每次移动的步长，即规定鼠标每次在X轴和Y轴的移动距离。步长由Drafting Setting对话框中的Snap X Spacing和Snap Y Spacing决定。当用户打开捕捉功能后会发现，移动光标时，状态栏显示的坐标值也会有规律地变化。

用户可以自己定义有关目标捕捉方面的参数。

启动捕捉命令的方法有如下几种：

· 键盘输入  Snap。

· 使用透明命令  ’Snap。

具体的操作过程如下：

Command: Snap

Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <current>:  

该提示行中各选项的含义如下所示：

1．Snap Spacing  用指定的步长激活目标捕捉样式。

2．ON  用当前指定的设置打开目标捕捉样式。

3．OFF  关闭目标捕捉，但保留当前设置。

4．Aspect  指定不同的X、Y步长。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Specify horizontal spacing <current>:指定水平步长

Specify vertical spacing <current>:指定垂直步长

用户可以通过以上的提示行设置X、Y方向不同的步长。

5．Rotate  设置栅格原点的旋转角度。旋转角度是相对于当前的用户坐标系统（UCS）而言的。用户可以在旋转-90~90之间选取角度值。如果输入的旋转角度是正角度值，则按逆时间方向旋转；如果输入的旋转角度是负角度值，则按顺时间方向旋转。

执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：
Specify base point <current>:  指定基点

Specify rotation angle <current>:  确定旋转角度

用户可以通过以上的命令提示行设置旋转角度的捕捉栅格。

6．Style  指定捕捉栅格的样式。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Enter snap grid type [Standard/Isometric] < Isometric >: 

在该提示下用户有两种选择，一种是常规的捕捉栅格样式Standard；另一种是等宽的捕捉栅格样式Isometric。这两项的含义如下：

· Standard  常规的捕捉栅格样式，执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Specify snap spacing or [Aspect] < Aspect >:

在此提示下用户可以有两种选择：一种是直接确定步长；另一种是利用Aspect项，确定X、Y方向不同的步长，该选项的含义与前面介绍的同名项相同，这里不再具体介绍。

· Isometric  设置等距的捕捉栅格。栅格的起点位于30°~150°之间。利用该选项设置的捕捉栅格可以进行旋转，但是X、Y方向的步长相同。执行该选项时，AutoCAD会有如下提示：

Specify vertical spacing <1.0000>:

用户可以在上述命令提示行中直接输入步长或直接回车。

该选项适用于三维图形空间。图9.29所示是利用Isometric选项确定的捕捉栅格，其中左图所示的是Left Isoplance（角度在90°~ 150°之间），中图所示的是Top Isoplance（角度在30°~ 150°之间），右图所示的是Right Isoplance（角度在30°~ 90°之间）。
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图9.29  利用Isometric选项确定的捕捉栅格

7．Type  设置捕捉的类型。

用户可以通过上述的方法确定目标捕捉的栅格样式。

注意：用户设置的捕捉和栅格的步长要一致，即捕捉和栅格配合使用，这样就能帮助用户用鼠标准确的定位；对当前捕捉栅格是等距的栅格来讲，利用Snap命令中的Aspect选项设置步长是不适用的。

9.11  利用模板创建图形

什么是模板？举个例子来讲，假如现在要做一批一模一样的砖块。如果是一个一个地做的话，对于每一个砖块都必须一次一次地考虑每一个砖块是多高、多宽、多厚，砖块的上底面印什么花纹，下底面印什么花纹，然后把砖块逐块地做出来。按这种方法做，效率一定是非常低的。而如果一个专用的砖块模板的话，只需要将泥块放入模板中，就可以一次性做好，而且可以保证统一。在AutoCAD 2002中，我们可以利用系统提供的各种模板来创建新的图形，在这些模板中已经包含了所有的格式信息。利用模板创建新的图形的具体的操作如下所示：

1．单击AutoCAD 2002 Today对话框中的Create Drawings选项卡，从Select how to begin的下拉选项选中Template选项，此时AutoCAD 2002会显示如图9.30所示的AutoCAD 2002 Today对话框。
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图9.30  AutoCAD 2002 Today对话框

2．从列表框中选取合适模板文件，此时可以在列表框右边的区域预览所选模板的格式。如图9.31所示的就是利用模板ANSI A Title Block创建的新的图形。

[image: image38.png]=18 x|
ETEY
DEESRAIBRIS - EOCGCS L TetXOR EK| ? ‘1:»‘

hinese [PAC] | 63 Chinese (PAC) | (2)

e Edt View Insert Fomat Toos Draw Dimension ModFy Image Window Help

S T L | | Sl ol||— Baiwer ]| |
7 T - T 2
il f = 2 — v )
4 | f A
- | | &
o | | ]
=} | | &
< | | o
© | | a
i El Id m
< | | <
= I I v

) - =
B ! ! 2
i I ! o
e I 1 =

| B +
B r
A ,L& | Cr— Toes I 7
L * - -
4« » [ I\ Modsl J__ANSI A Tk Block [potiai)__}, ANSI A Title Block {_ANSIBT] [ 4] I >
[Connand
102053, 27245, 0.0000 ] SNAP] GRID) DRTHO [POLAR [OSHAP OTRACK| LwT [FAPER

Sstart|| @ 1 || Byword A, | #)choz- ... |[Elautoc.. | igauoco...| Blchor - .| gfunted-..| [GRY 1025 am





图9.31  利用模板ANSI A Title Block创建的新图形

当然，我们也可以通过单击图9.30所示的AutoCAD 2002 Today对话框中的Browse按钮打开如图9.32所示的Select File（选择文件）对话框中选择模板。
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图9.32  Select File对话框

9.12  练    习

例9.1  按照表9.2中的要求设置图层绘制如图9.33所示的实体。
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图9.33  例题1中绘制的图形实体

表9.2  图层要求

	名  称
	线  型
	颜  色

	A
	Continous
	Red

	B
	Dashed2
	Yellow

	C
	Center
	Cyan

	D
	Continuous
	Blue


在本练习中，着重的练习如何的设置图层、线型以及图层的颜色。具体的操作过程如下所示。
第一步：按照表9.2的要求创建图层。

Command: '_layer
输入命令后，将弹出如图9.34所示的Layer Properties Manager对话框，利用该对话框设置的图层、线型以及各图层的颜色。
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图9.34  Layer Properties Manager对话框

具体的设置过程如下所示：

1．设置图层名  单击New按钮，建立四个名称分别是Layer1、Layer2、 Layer 3、Layer4的图层。双击图层名，则该图层名将变为蓝色，在该状态下直接输入图层名。

2．设置线型  单击每个图层的线型，则出现如图9.35所示的Select Linetype对话框，利用该对话框可以直接选取所需的线型。

3．设置图层的颜色  单击每个图层的颜色，AutoCAD将出现如图9.36所示的Select Color对话框，利用该对话框可以直接选取所需的图层颜色。

执行完以上的操作后的具体的结果如图9.33所示。
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图9.35  Select Linetype对话框
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图9.36  Select Color对话框

第二步：绘制图形。

1．选取C层作为当前层，在该图层上绘制中心线和中心圆。具体的操作过程如下所示：

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

2．选取A层作为当前层，绘制A层上的实体。具体的操作过程如下：

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _line

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

3．选取B层作为当前层绘制B层上的实体。具体的操作过程如下：

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

4．选取D层作为当前层，绘制D层上的实体。具体的操作过程如下：

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

执行完以上操作后就可以绘制出如图9.33所示的图形。

例9.2  绘制如图9.37所示的图形。
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图9.37  例题2的实体

在这一例题中，将着重练习设置绘图边界、利用栅格捕捉绘制图形。

第一步：设置图形的边界、栅格以及捕捉的步长。

Command: limits

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:

Command: snap

Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000>:

Command:  <Grid on>

第二步：绘制图形。
1．设置图层和线型。

Command: '_layer
输入命令后，AutoCAD将出现如图9.38所示的Layer Properties Manager对话框。利用该对话框设置图9.37中图层和线型。
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图9.38  Layer Properties Manager对话框

2．绘制实体图形。
· 绘制图层B上的实体

Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]: 

Command: _line 
Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]: Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command: _line 

Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

· 绘制图层A上的实体

Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  <Osnap on>

Specify radius of circle or [Diameter] <60.6327>:  <Osnap off>
Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  <Osnap on>

Specify radius of circle or [Diameter] <60.6327>:  <Osnap off> 
Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]:  <Osnap on>

Specify radius of circle or [Diameter] <60.6327>:  <Osnap off>
Command: _circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]:  <Osnap on>

Specify radius of circle or [Diameter] <60.6327>:  <Osnap off>
Command:ELLIPSE

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c

Specify center of ellipse: <Osnap on>
Specify endpoint of axis: <Osnap off>
Specify distance to other axis or [Rotation]:

Command: _line 

Specify first point: _tan to

Specify next point or [Undo]: _tan to

Specify next point or [Undo]:
Command: _line 

Specify first point: _tan to

Specify next point or [Undo]: _tan to

Specify next point or [Undo]:
执行完以上操作后，AutoCAD绘制出如图9.37所示的实体图形。

本 章 小 结

在本章中我们讲述了如何配置AutoCAD的绘图环境，包括建立图层、颜色设置、线型设置、设置线型比例、自定义线型、配置坐标系统、设置绘图界限、绘图单位设置、更名、绘图辅助、正交方式、栅格、捕捉以及利用模板创建图形。通过本章的学习，用户可以详细地了解如何配置AutoCAD的绘图环境。

思  考  题

1．定义图层有何好处？

2．为何要定义图形界限？

3．如何自定义模板？

4．如何利用模板绘制图形？
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图9.9  图层信息的下拉列表选项

















