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第6章  文 本 标 注
本章重点：

· 文本的标注

· 特殊符号的输入

文本是AutoCAD图形最重要的组成部分之一，是图形的固有组成部分，它与其他图形元素紧密结合。图形中的文本多用于对图形进行简要的描述和注释，但文本也可以由描述、注释或其他说明图形的较长段落组成。本章将介绍AutoCAD的文本标注与编辑功能。

6.1  用Text命令标注文本

Text命令是最简单的文本输入和编辑格式，它允许用户逐一输入单行文本。该命令快速易用。

6.1.1  标注文本

用户可以通过如下的方法启动Text命令：
· 键盘输入  Text。

· Draw菜单  在Draw菜单的下拉菜单Text中单击Single Line Text项。

具体的操作过程如下。

用上述方法中任一种命令后，AutoCAD会提示：

Justify/Style/<Start point>:

该提示行中各选项的含义如下。

1．Justify  确定所标注文本的排列方式。执行该选项时会提示：

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: 

下面介绍提示行中各选项的含义：

· Align  确定所标注文本行基线的起点位置与终点位置。执行该选项时会有如下提示：

First Text line point:  输入文本行基线的起点位置

Second Text line point:  输入文本行基线的终点位置

Text: 输入字符串

则输入的字符串均匀分布在指定的两点之间，且文本行的倾斜角度由起点与终点之间的连线确定；字高、字宽由AutoCAD根据起点和终点间的距离、字符的多少以及文字的宽度系数自动确定。

· Fit  确定文本行基线的起点位置和终点位置以及所标注文本的字高。执行该选项AutoCAD会提示：

First Text line point:  输入文本行基线的起点位置
Second Text line point:  输入文本行基线的终点位置
Height <2.5000>:  输入字符串的高度
Text:  输入字符串
执行完以上操作后，用户所标注出的文本行字符均匀分布在指定的两点之间，且字符高度为用户所指定的高度，字符宽度由所确定两点间的距离与字符的多少自动确定。

· Center  AutoCAD把用户确定的一个点作为所标注文本行的基线的中点。执行该选项时会提示：

Center point:  输入一点作为文本行基线的中点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本的倾斜角度

Text:  输入字符串

· Middle  AutoCAD会把用户确定的一点作为所标注文本行垂直的水平方向的中点。执行该选项时会提示：

Middle point:  输入一点作为文本行垂直和水平方向的中点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· Right  AutoCAD把用户指定的一点作为文本行基线的终点。执行该选项时会提示：

End point:  输入一点作为文本行基线的终点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· TL  AutoCAD把用户确定的一点作为文本行顶线的起点。执行该选项时会提示：

Top/left point:  输入一点作为文本行基线的起点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· TC  AutoCAD把用户确定的一点作为文本顶线的中心。执行该选项时会提示：

Top/center point:  输入一点作为文本行基线的中点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· TR  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行顶线的终点。执行该选项时会提示：

Top/right point:  输入一点作为文本行基线的终点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· ML  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行中线的起点。执行该选项时会提示：

Middle/left point:  输入一点作为文本行中线的起点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· MC  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行中线的中点。执行该选项时会提示：

Middle point:  输入一点作为文本行中线的中点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· MR  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行中线的终点。执行该选项时会提示：

Middle/right point:  输入一点作为文本行中线的终点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· BL  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行底线的起点。执行该选项时会提示：

Bottom/left point:   输入一点作为文本行底线的中点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串  

· BC  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行底线的中点。执行该选项时会提示：

Bottom/center point: 输入一点作为文本行底线的中点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  输入字符串

· BR  AutoCAD会把用户确定的一点作为文本行底线的终点。执行该选项时会提示:

Bottom/right point:  输入一点作为文本行底线的终点

Height <2.5000>:  输入文本的高度

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度1

Text:  输入字符串

2．Style  确定标注文本时所用的字体式样。

执行该选项时，AutoCAD会提示：
Style name (or ?) <STANDARD>:
在此提示下，用户既可键入标注文本时所使用的字体式样名字，也可键入“？”，显
示当前已有的字体式样。

3．<Start point>  默认项。此选项用来确定文本行基线的起点。用户既可以从命令行输入插入点的坐标，也可使用鼠标单击屏幕上的某一点，也可以在先前的文本之后按回车为新文本定位。执行该选项时会提示：

Height <2.5000>:  输入文本的字高

Rotation angle <0>:  输入文本行的倾斜角度

Text:  <默认值>： 输入字符串

设定文本的倾角，既可以从命令行输入倾角，也可使用鼠标旋转屏幕上的文本。

当出现“Text:”提示时，屏幕中会出现一个小光标，反映将要输入字符的位置、大小以及倾斜角度。

执行Text命令时，若想输入更多行的文本，只需要在每一行末尾按回车键即可。在下一行的起始位置上出现小光标，表明也可继续输入文本。

注意：如果想改正刚输入的字符，只要按一下“Backspace”键，就能把该字符删除；也可连续使用该键向前删除已输入的多个字符。在输入文本的过程中，若想改变文本的位置，只要将光标移到新的位置并键入文本即可。

标注文本时，最初屏幕上的文本都临时按左对齐的方式排列。当结束TEXT命令时，文本从屏幕上消失，并按指定方式重新生成。

6.1.2  标注控制码与特殊字符

在实际的工程绘图中，难免需要标注一些特殊字符。而这些字符不能够从键盘上直接输入，为此AutoCAD提供各种控制码用来满足用户这一要求。控制码一般由 两个百分号（%%）和一个字母组成。它们具体的符号以及含义如下：

1．%%o  用户可以通过该控制码添加文本的上划线，如[image: image1.bmp]是利用该控制码在文本“36.63”上添加上划线后的效果。该控制码是切换开关，用户第一次输入此控制码是打开上划线，第二次输入此控制码是关闭上划线。

2．%%u  用户可以通过该控制码添加文本的下划线，如
[image: image2.png]


是利用该控制码在文本“36.63”上添加下划线后的效果。该控制码是切换开关，用户第一次输入此控制码是打开下划线，第二次输入此控制码是关闭下划线。

3．%%d  用户可以利用该控制码在文本中添加“°”角度符号。如
[image: image3.png]36.63"



是在文本“36.63”中添加“°”符号后的效果。

4．%%p  用户可以利用该控制码在文本中添加“±”正负公差符号。如
[image: image4.png]36.63+ .1



是在文本“36.63”中添加“±”符号后的效果。

5．%%c  用户可以利用该控制码在文本中添加“Φ”直径符号。如[image: image5.bmp]是在文本“36.63”中添加“Φ”直径符号后的效果。

6．%%%  用户可以利用该控制码在文本中添加“%”符号。如[image: image6.bmp]是在文本“36.63”中添加“%”符号后的效果。
输入控制码时，控制码临时显示在屏幕上。当结束Text命令，重新生成后，控制码才从屏幕上消失。
6.2  利用Mtext命令标注多行文本

用户可以通过如下的几种方法启动标注多行文本的MText命令：

· 键盘输入  Mtext。

· DRAW菜单  在Draw菜单上单击Text子菜单中的Multline Text…选项。

· DRAW工具栏  在Draw的工具栏上单击Multline Text…图标[image: image7.bmp]。

具体的操作过程如下。

用以上几种方法中的任一种输入命令后，AutoCAD将提示：

Current Text style:  "Standard"  Text height:  30

Specify first corner:  输入一点
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:

该提示行中各选项的含义如下。

1．Specify opposite corner  若再确定一点，AutoCAD会以这两个点为对角点形成一个矩形区域，以后所标注的文本行宽度即为该矩形区域的宽度，且以第一个点作为文本顶线的起始点。同时AutoCAD会弹出如图6.1所示的Multiline Text Editor（多行文本编辑器）对话框。
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图6.1  Multiline Text Editor对话框

用户所输入的文本显示在对话框的文本框中，用户可以通过对话框上部的四个选项卡对将输入的文本或位于大矩形框中的文本进行编辑。

下面分别介绍这四个选项卡的功能以及界面选项的含义：

（1）Character选项卡

Character选项卡用于控制所标注文本的形式。用户选取该选项卡时，AutoCAD会弹出如图6.1所示Multiline Text Editor对话框。
用户可以事先设置文本形式，也可以利用该对话框改变已输入的文本形式。若想利用该对话框改变文本形式时，首先必须选择要改变的文本。选择文本的方法如下：

将光标放到要选择文本的起始处，按下鼠标左键，拖动鼠标到要选择文本的终止点处。

若选择某一个字，则双击该字即可。

若想选取某一行，则用鼠标左键连续三次单击该行即可。

用户可通过位于选项卡下面的两个列表选择，改变文本的字体文件和字符高度。

用户可通过旁边的其他按钮将所输入的文本或已输入的文本设成黑体、斜体、下划线，取消最近一次的文本输入，可将位于“/”左面的字符放在分子的位置上，而将位于右面的字符放在字母上。

AutoCAD 2002对多行文字中的分数表示有更好的支持，提供了自动叠放功能，同时AutoCAD 2002还支持斜排式分数的表示。

用户可利用图中的Bylayer列表及Symbol列表来设置、改变文本的颜色，输入特殊符号。单击下拉列表中的Other项，将出现图6.2所示的Character Map对话框。用户可以利用它插入一些所需的、而AutoCAD 2002无法绘制的字符。
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图6.2  Character Map对话框

Import Text：直接用文本文件输入文本的内容。单击Import Text按钮，则弹出图6.3所示Select File（选择文件）对话框，用户可以利用它打开要标注的文本文件。

[image: image10.png]Look in | ] AutoCAD 2002 v« B @ X0 Vew v Tok v

Backip
Data Links
Drv

Fonts
Helo

Plt Styles
Platrers
sample
Support
Template
Textures
Tutorial
iebDepot

File name:

Files of type:

= oen |-

Te/Template/Etact Fl (1)

=] Concel





图6.3  Select File对话框

（2）Properties选项卡

Properties选项卡的各项用来设置文本的式样、排列方式、文本行的宽度、倾斜角度这些特性。

用户可利用Properties选项卡的Style下拉列表确定所使用的字体式样；Justification下拉列表确定文本的排列方式； Width下拉列表确定文本的宽度； Rotation下拉列表确定文本行的倾斜角度。

（3）Find/Replace选项卡

Find/Replace选项卡用来查找指定的字符串，用新的字符串替换已有的字符串。另外在查找、替换过程中还可以确定对大小写是否敏感，确定搜索范围，确定查找的字符是否是整个单词。用户可以利用该选项卡查找和替换指定的字符串。

（4）Line Spacing选项卡

Line Spacing选项卡用来确定行距，用户可以利用该选项卡确定文本行距。

2．Height  确定文本字符的高度。执行该选项时会提示：

Specify height <30>:  输入高度值

用户输入完文本高度后，AutoCAD将返回到上一级操作。

3．Justify  确定所标注的文本的排列形式。执行该选项时会提示：

Justification [TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <TL>:

该提示行中各选项的含义与TEXT命令中的同名选项的含义相同，不再具体介绍。

4．Line spacing  确定文本的每排之间的间距。执行该选项时会提示：

Enter line spacing type [At least/Exactly] <At least>:

Enter line spacing factor or distance <1x>:

用户执行完以上操作后，AutoCAD返回到上一级操作。

5．Rotation  确定文本行的倾斜角度。执行该选项时会提示：

Specify rotation angle <0>:  输入倾斜角度

用户输入完角度值后，AutoCAD返回到上一级操作。

6．Style  确定所标注文本的字体式样。执行该选项时会提示：

Enter style name or [?] <Standard>:  输入字体式样的名字

在上面的提示行中，用户既可以输入字体式样的名字，也可以输入“？”来显示当前已有的字体式样。用户确定字体式样后，AutoCAD返回到上一级操作。

7．Width  确定文本的宽度。执行该选项时，AutoCAD会提示：

Specify width:  输入文本行的宽度

输入完高度值后，AutoCAD将弹出如图6.1所示的Multiline Text Editor对话框，用户可以利用该对话框设置有关的参数。

注意：当用两个对角点确定矩形时，第二点拖动方向的不同，文本的排列形式亦有所不同。若在“Specify opposite corner:”提示下通过向右拖动来确定第二个点时，文本将会从左向右排列；若在“Specify opposite corner:”提示下通过向左移动来确定第二个点时，文本将会从右向左排列。

6.3  定义字体式样

在一张图纸上，用户希望用不同的字体标注不同的意义的字符，但AutoCAD 只有一个名为STANDRAD的字体式样，此时，用户可借助Text命令中Style选项定义自己的字体式样，然后按前面介绍的文本标注方法标注即可。定义字体式样可以用对话框定义，也可通过键盘输入方法定义。 

6.3.1  对话框定义字体式样

用户可以利用如下的几种方法输入命令，启动Text Style（字体样式）对话框：

· 键盘输入  Ddstyle或Style。

· Format菜单  在Format菜单上单击Text Style子菜单。

具体的操作过程如下。

用以上方法中的任一种输入命令，则AutoCAD会弹出如图6.4所示的Text Style（字体样式）对话框。用户可以利用该对话框定义文本字体式样。
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图6.4  Text Style对话框

下面介绍对话框中各选项的含义：

1．Style Name  建立新字体样式的名字，为已有的式样更名或删除。AutoCAD为用户提供名为STANDRAD的默认样式名。在该设置区中，用户可以设置如下的几个选项：

New  增加新的文本字体式样。在Style下面的编辑框中输入字体式样名，然后单击New按钮，则AutoCAD会添加该字体样式。若直接单击New按钮，则AutoCAD会自动建立名为“STYLEn”的字体式样名，其中“n”为从1开始依次排列的自然数。

· Rename  给已有的字体式样更名。从字体式样名列表中选择要更名的字体式样，在Style 下面的编辑框中输入新字体式样名，然后单击Rename按钮即可。

· Delete  删除某一字体式样。从字体式样名列表中选择要删除的字体式样，然后单击Delete。

2．Preview  预览所选择或所确定的字体式样的形式。用户可在输入框中输入要预览的字符，然后单击Preview按钮，输入的字符则会按当前所确定或选择的字体式样显示在Preview下面的矩形框中。
3．Font  选择字体文件。在字体文件的设置区中下面分别介绍几种选项。

· Font Name  单击下拉箭头，则出现如图6.5所示的下拉列表框，在该下拉列表框中包含系统中所有的字体文件。
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Height  在该文本框中，用户可以设置文本的高度。默认值为0。用户如要选取它的默认值，则进行文本标注时，需重新设置文本的高度。

· Use Big Font  用来确定是否选用Big Font字体文件。如果选取该按钮，则可以选用Big Font字体文件。此时Font Style的输入框被激活，用户可以对它进行设置。

4．Effects  外观确定字体的特征。用户可以在该设置区中设置Upside down、Backwords、Vertical、WidthFactor和ObliqueAngle等的选项，它们的含义如下：

· Upside down  确定是否将文本文字颠倒标注，即旋转
[image: image12.wmf]o
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度。N为正常方式标注， Y为将文字颠倒标注。图6.6所示的上图为文字颠倒标注，下图为将正常标注。
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图6.6  控制文本是否颠倒标注
· Backwards  确定是否将文字以镜像方式标注。N表示按正常方式标注；Y表示按镜像方式标注。图6.7的左图为按正常方式标注，右图为按镜像方式标注。

· Vertical  确定文本是水平标注，还是垂直标注。N表示水平标注；Y表示垂直标注。

· WidthFactor  设置字的宽度系数。当比例系数为1时，表示按字体文件中定义的高度比标注文字。当比例系数小于1时，字体会变窄；当比例系数大于1时，字体会变宽。图6.8表示以不同的宽度系数标注文本。

· ObliqueAngle  确定文字的倾斜角。角度为0时不倾斜；角度为正时向逆时针方向倾斜；角度为负时向顺时针方向倾斜。图6.9所示的是以不同的角度标注文本。

5．Apply  应用用户对字体式样的设置。

6．Help  提供字体式样的有关帮助信息。

7．Close  关闭对话框。

8．Cancel  取消对字体样式的设置。

AutoCAD在默认情况下支持True Type字体，但字体式样可以由用户自己定义。
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图6.7  控制文本是否以镜像方式标注
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图6.8  以不同的宽度系数标注文本
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图6.9  以不同的旋转角度标注文本
注意：当字体式样是True Type字体时，可以通过系统变量TEXTFILL和TEXTQLTY确定所标注的文本字符是否填充以及文本的光滑程度。当TEXTFILL设为0（默认值）时，不填充。当TEXTFILL设为1时，填充。系统变量TEXTQLTY的取值范围是0~100，默认值为50，TEXTQLTY的值越大，文字字符越光滑，但图形输出的时间也就越长。
6.4  控制文本的显示方式

若要编辑一张工程图纸，其中含有大量的文字，但又不需要编辑文字，只想看到注释的位置，而不至于使图覆盖文字，则Qtext命令可以帮助读者完成这一心愿。

用户可以通过如下的方法启动Qtext命令：
· 键盘输入  Qtext或’Qtext。

具体的操作过程如下。

用上述方法输入命令后，AutoCAD会提示：

Command: Qtext
Enter mode [ON/OFF] <OFF>:

用户若选择ON，则图形重新生成后，AutoCAD把图形中的所有文本和属性均以矩形框代替，而不显示具体的文字内容。矩形框的大小不仅反映了文本行的长度、字高及其所在位置，而且在执行Regen命令后可很快显示出执行结果。

用户若直接回车，即选择OFF项，则完成Qtext命令操作。若再执行Regen命令，则会在指定的位置显示文本的具体内容，但由于AutoCAD要对文本和属性对象以及每个字符的每个笔画进行具体的计算与绘制操作，因而速度慢，要加快速度。

对有大量文本内容的图形文件来讲，执行Qtext＝ON，会节省很多时间。如果执行Qtext＝OFF项，则可通过关闭“Highlighr”和“Dray”两个系统参数来节省时间。
例6.1  分别用Qtext＝OFF，Qtext＝ON显示“Hellow!”、“How Are You!”、“AutoCAD 2002”的文本内容。
Command: qText

Enter mode [ON/OFF] <ON>:

Command: Text

Current Text style:  "Standard"  Text height:  10.0000

Specify start point of Text or [Justify/Style]:

Specify height <10.0000>:

Specify rotation angle of Text <0>:

Enter Text: Hellow!

Enter Text: How are you !

Enter Text: AutoCAD 2002

Enter Text:

绘制出的文本图形如图6.10上图所示。

Command: qText

Enter mode [ON/OFF] <ON>: off

Command: Text

Current Text style:  "Standard"  Text height:  10.0000

Specify start point of Text or [Justify/Style]:

Specify height <10.0000>:

Specify rotation angle of Text <0>:

Enter Text: Hellow!

Enter Text: How are you !

Enter Text: AutoCAD 2002

Enter Text:

则绘制出的文本图形如图6.10下图所示。
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图6.10  分别设置qtext=on、off绘制的文本图形

6.5  编 辑 文 本

用户将在本节学会如何利用AutoCAD 2002提供的编辑文本命令编辑文本图形。

6.5.1  用Ddedit编辑单行文本

若在一张图纸上对分散的几段文字进行编辑，用户可以利用AutoCAD提供的Ddedit命令。启动该命令的方法如下：

· 键盘输入  DDEDIT。

· Modify菜单  在Modify菜单上单击Text…子菜单。

· ModifyⅡ工具栏  在Modify工具栏上单击DDEDIT图标[image: image18.bmp]。

· 右键菜单  在绘图区右击鼠标，从右键菜单中选取DDEDIT子菜单。

具体的操作过程如下。

用上述方法中任一种输入命令后，AutoCAD会提示：

Select an annotation object or [Undo]:

该提示行中各选项的含义如下。

1．Undo  默认项。取消上一次的操作。该选项可以连续使用，直至删除所有标注的文本内容。

2．Select an annotation object  选取欲编辑的文本。执行完该操作后，AutoCAD根据用户选取的文本会有不同的提示：

· 若用户的文本是用Text命令标注的，则会出现如图6.11所示的Edit Text（单行文字编辑器）对话框。
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图6.11  Edit Text对话框

其中Text的输入框中，显示欲修改的文本内容，用户可以利用该输入框对文本的内容进行修改。

· 若用户选取的文本是用Mtext命令标注的文本，则会弹出类似于如图6.1所示的Multiline Text Editor（多行文字编辑器）对话框，用户可在对话框中对显示的文本进行修改。
注意：AutoCAD 2002的多行文字编辑器提供自动的大小写转换功能，方便了对文字表示的控制，但该功能不影响Windows的其他应用程序。AutoCAD 2002的多行文字编辑器新增加了把两段文本内容合二为一的功能。在所有的SHX文件以及对应的TTF文件中添加了欧元符号。

6.5.2  用Ddmodify命令编辑文本

在一张图纸中，有时修改的不仅是文字本身，还有文本标注方式的各种设置，这时可用Ddmodify命令进行编辑。

用户可以通过下列几种方法启动Ddmodify命令：

· 键盘输入  Ddmodify。

· Modify菜单  在Modify菜单上单击Properties子菜单。

· Standard Properties工具栏  在Standard Properties工具栏上单击Properties 图标[image: image20.bmp]。

具体的操作过程如下。用户首先选取要修改的对象，然后用上述方法中任一种输入命令。

1．编辑Text命令标注的文本  如果用户选取用Text命令标注的文本，则出现如图6.12所示的Properties（对象属性管理器）对话框。用户可利用该对话框对所选取的对象进行修改。

下面介绍对话框中各选项的含义：
· 对话框顶部的两个选项卡Alphabetic和Categorized分别控制下面文本框中内容的排列次序。其中：Alphabetic按字母次序排列；Categorized按类型排列。

· Color  修改文本的颜色。右边的文本框显示了所选实体的颜色。用户也可以从下拉列表中选取一种颜色作为所设置的文本颜色。
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Layer  修改文本所在的图层。右边的文本框显示所选实体的图层。用户也可以从下拉列表中选取新图层作为所设置的文本图层。

· Linetype  修改文本线型。右边的文本框显示所选实体的线型。用户也可以从下拉列表中选取新线型作为所设置的文本线型。

· Linetype scale  修改文本的线型比例。用户可以在右边的文本框中直接修改。

· Line weight  修改文本的线宽。右边的文本框显示所选实体的线宽。用户也可以从下拉列表中为所设置的文本线型选取新的线宽。

· Position X、Position Y、Position Z   这三项显示修改文本的插入点的（x，y，z）坐标值。选择这三项时，AutoCAD会自动将光标切换到作图平面，用户选择插入点之后（也可不选），AutoCAD又返回到对话框。用户也可以在输入框内直接输入文本的插入点的坐标。

· Height  用输入框修改文字的高度。

· Rotation  用输入框修改文本行的旋转角度。

· Width factor  用输入框修改文本宽度系数。

· Obliquing  用输入框修改文字的倾斜角度。

· Hyperlink  超文本连接。用户如果要将计算机联在网上，就可以选择该项。

· Style  改变文本的字体样式。右边的文本框显示所选文本的字体样式。用户也可以从下拉列表中为所选文本选取新的字体样式。
· Justify  改变文本的排列样式。右边的文本框显示所选文本的排列样式。用户也可以从下拉列表中为所选文本选取新的排列样式。

· Text alignment X、Text alignment Y、Text alignment Z  文本在X、Y、Z三个方向上的对齐坐标值。

· Thickness  文本的厚度。

· Upside down  确定文本是否倒写。右边的文本框若显示ON，则打开此开关表示文本倒写；否则按正常方式标注。

· Backward  确定文字是否反标注。右边的文本框若显示ON，则打开此开关表示将文字倒写，否则按正常方式标注。

单击 [image: image21.bmp] 图标（quick select）即“快速选择”，则AutoCAD弹出如图6.13所示的对话框。用户可从中选取所需要的对象，以方便建立供编辑用的选择集。

2．编辑Mtext命令标注的文本  如果用户选取的是用Mtext命令标注的文本，则在执行Ddmodify命令后，AutoCAD会弹出如图6.14所示的Properties（对象属性管理器）对话框。
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           图6.13  Quick Select对话框            图6.14  以Mtext命令标注的文本属性对话框

下面介绍该对话框中各选项的含义：

· General  显示文本的一般属性。该设置的选项的含义与图6.12对话框中同名项的含义相同。

· Text  显示文本的属性。该设置区中各选项的含义与图6.12的对话框中同名项的含义相同。在该设置区中，添加了Line space factor和Line space style两项，分别显示文本的行间距的比例系数和样式。

· Geometry  显示文本的几何属性。该设置区中的选项的含义与图6.12的对话框中的同名选项的含义相同。

单击[image: image24.bmp]quick select（快速选择）图标对话框按钮，则又弹出与图6.13相似的一个对话框，用户可从中选取所需要的对象。

6.6  拼 写 检 查

虽然AutoCAD是一个绘图软件，但可以发现，在某些图纸中文字还是比较多的，因此用户希望检查文字是否拼写有错，并显示出来，同时给出与其相近的文字参考选用，这就是在AutoCAD中出现拼写检查的原因及实现过程。

6.6.1  拼写检查

用户可以通过下列方法输入启动Spell命令：
· 键盘输入  Spell。

· Tools菜单  在Tools菜单上单击Spelling子菜单。

· 透明命令  ’Spell。

具体的操作过程如下。

用上述几种方法中的任一种输入命令后，AutoCAD将提示：

Select objects:  选取欲进行检查的文本

假如在所选的文本中出现AutoCAD词库中没有的词，则AutoCAD会弹出如图6.15所示的Check Spelling（拼写检查）对话框。

下面介绍该对话框中各选项的含义：

1．Current word  显示文本中拼写有误的单词。
2．Suggestions  AutoCAD对当前拼写有错的词提出修改建议。在Suggestions的输入框中有拼写检查程序建议的替换词。假如有多个替换词，将出现一个替换用词表。用户可从中选取替代词，AutoCAD会以高亮显示表中所要的词；用户也可直接在输入框中自己输入一个词。

3．Ignore  忽略这个词。单击该按钮，则AutoCAD不对当前显示的拼写有误的词作修改。

4．Ignore All  在所选文本中遇到这个词，均忽略过去，即单击该按钮时，AutoCAD不对整个文本中多次出现的这个单词作修改。

5．Change  用Suggestions输入框中选择的或输入的词替代有错的词，即单击该按钮时，AutoCAD会把当前显示的错误单词替换成Suggestions输入框中所显示的词。
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图6.15  Check Spelling对话框

6．Change All  修改所有具有同样拼写错误的词。单击该按钮时，AutoCAD会把整个文本中出现的具有同样错误的词全换成Suggestions输入框中所显示的词。

7．Add  把被提出有问题的词加入字典。

8．Look up  查看有问题的词的过去式、过去分词和复数形式等是否有误。

9．Context  显示有误的单词。

10．Change Dictionaries…  改用另一本词典来检查拼写。执行该选项时，AutoCAD将打开如图6.16所示的Change Dictionaries（更换字典）对话框。
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图6.16  Change Dictionaries对话框

该对话框中，用户可以选择一本外语主字典，或建立或选择一本用户的字典。在这个对话框中用户可以在一个用户字典中添加或删除词。由于用户字典是一个ASCII文件，它可以脱离AutoCAD进行编辑。用Browse按钮可查看存在的用户字典表。
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当用户在图6.15所示的Check Spelling对话框中单击Ignore、Ignore All、Change或Change All 中的任一按钮后，AutoCAD会在Context矩形框中显示文本中另一个有错的词，用户可按上面介绍的方法作修改。全部检查完毕后，AutoCAD会显示出如图6.17所示的AutoCAD Message（系统信息）对话框确认拼写检查完毕。

单击该对话框中的“确定”按钮，用户可以继续进行图形的绘制。

6.6.2  查找和替换

用户若直接单击Standard Tools工具栏上的Find and Replace图标[image: image27.bmp]，将出现图6.18所示的Find and Replace（查找和替换）对话框。它是AutoCAD 2002的新增功能，是帮助用户在整个图形文件中查找字符串以及快速定位文本对象的工具。
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图6.18  Find and Replace对话框

下面介绍Find and Replace对话框中各选项的含义：

1．Find text string  查找文本的字符串。用户可以直接输入所要查找的字符串，也可以单击下拉箭头从下拉列表中选取最近常用的字符串。

2．Replace with  替换。用户可以直接输入要替换的字符串，也可以从列表中选取最常用的替换字符。

3．Search in  查找。用户可以指定是否查找整个图形还是当前的选项。若有当前选项，则该选项中所选取的实体就是默认值。若没有，则整张图就是默认值。

4．Select Objects  选取实体对象。用户可以临时创建一个封闭的对话框进行选取。用户也可以用快速选取。

5．Options  单击该对话框按钮，AutoCAD将显示如图6.19所示Find and Replace Options（设置查找和替换选项）对话框。用户可以利用该对话框定义查找和替换的实体和文本的类型。
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图6.19  Find and Replace Options对话框

下面介绍Find and Replace Options对话框中各选项的含义：

· Include  在该设置区中，用户可以自定义包含的内容。默认情况下，包含所有的选项，如超文本链接及其文本、AutoCAD标注文本和图块属性。

· Match case  大小写匹配。用户可以通过单击该复选按钮来确定AutoCAD是否支持大小写匹配的属性进行查找。

· Find whole words only  全词匹配。用户可以通过单击该复选按钮来确定AutoCAD是否支持全词匹配的属性进行查找。

6．Find/Find Next  查找用户输入的字符串。用户若替换完所查找的字符串后，该选项将变为Find Next。

7．Replace  用Replace with里的字符串替换用户查找到的字符串。

8．Replace All  用Replace with里的字符串替换整个文本中用户在Find text string中输入的所有的字符串。

9．Zoom to  缩放到。用户可以通过该按钮来方便地查找到文字所在的位置。

10．Context  高亮度显示用户查找和替换的内容。

11．Status  证实查找和替换的结果。
6.7  练    习

例6.2  分别按从左向右和从右向左的顺序输入文本行基线上的两点，输入字符串“AutoCAD”试比较结果。

Command: Text
Justify/Style/<Start point>: J

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: A

First Text line point:  选左边的点

Second Text line point:  选右边的点

Text: AutoCAD

Text:

执行的结果如图6.20中上部所示。
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图6.20  文本行基线上点输入的先后次序可确定文本的排列方式

Command: Text
Justify/Style/<Start point>: J

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: A

First Text line point:选右边的点

Second Text line point:选左边的点

Text: AutoCAD

Text:

执行的结果如图6.20中下部所示。

注意：用户输入的文本行基线上点的先后次序确定了文本的排列方式。

例6.3  在同一宽度上，分别输入字符串AutoCAD及AutoCAD 2002。

Command: Text

Justify/Style/<Start point>: J

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: A

First Text line point:80,200

Second Text line point:260，200

Text: AutoCAD

执行的结果如图6.21的上图所示。

Command: Text

Justify/Style/<Start point>: J

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: A

First Text line point: 80,130
Second Text line point: 260,130
Text: AutoCAD 2002

执行的结果如图6.21中下部所示。
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图6.21  在相同的间距中生成不同数目的字符

例6.4  利用特殊字符，生成如图6.22所示的实体。

Command: Text

Justify/Style/<Start point>:

Height <6.0000>: 7

Rotation angle <0>:

Text: %%u%%OAutoCAD  %%O For Windows%%u

Text:

Command: _dimdiameter

Select arc or circle:

Dimension Text = 76.1532

Dimension line location (MText/Text/Angle): t

Dimension Text <76.1532>: %%c76%%p0.03

Dimension line location (MText/Text/Angle):

Command: _dimangular

Select arc, circle, line, or press ENTER:

Second line:

Dimension arc line location (MText/Text/Angle): t

Dimension Text <50.7158>: 50%%d

执行的结果如图6.22所示。
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图6.22  利用特殊字符生成的实体
例6.5  编辑如图6.23所示的实体。

Command: PROPERTIES

输入命令后，AutoCAD将出现如图6.24所示的Properties对话框，利用该对话框编辑图6.23中的文本。

利用图6.24所示的Properties对话框编辑图6.23中的文本的结果如图6.25所示。
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图6.23  要编辑的图形
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图6.24  Properties对话框                        图6.25  编辑后的图形实体

本 章 小 结

在本章中我们讲述了如何在AutoCAD中标注文本和编辑文字内容的命令和操作，包括用Text命令标注文本、标注控制码与特殊字符、利用Mtext命令标注多行文本、定义字体式样、控制文本的显示方式、编辑文本以及拼写检查。通过本章的学习，再加上练习，可以帮助用户快速有效地在图形上添加文本内容。
思  考  题

1．图形中的文本有何作用？

2．如何输入一些特殊的字符？

3．AutoCAD 2002提供的几种文本标注命令之间有何区别？
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图6.17  确认拼写检查完毕
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图6.12  用Text命令标注的文本属性对话框
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图6.5  字体文件
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